A L C A N T A R I L L A

PLAN   GENERAL   DE   ORDENACIÓN   URBANA

N     O     R     M     A     S

Aprobado inicialmente el 10 de Diciembre de 1.981
Aprobado provisionalmente el 11 de Julio de 1.982

II     N O R M A S        U R B A N I S T I C A S

— 1 NORMAS GENERALES —

—INDICE—
Pag.
Titulo I.	DISPOSICICIONES GENERALES.

Sección 1. Alcance y vigencia del presente
   Plan General.-				13

Sección 2. Licencias.-				15

Titulo II.	DESARROLLO DEL PLAN GENERAL

Sección 1. Disposiciones generales.-			19

Sección 2. Estudios de detalle, y proyectos de urbanización.-	20

Sección 3. Planes Parciales.-				21

Titulo III.	EJECUCION DEL PLAN

Sección 1. Disposiciones generales.-			26

Sección 2. Ejecución en suelo urbano			27

Sección 3. Ejecución en suelo urbanizable
   programado. Aprovechamiento medio.-		28

Sección 4. Ejecución en suelo no urbanizable		31

Sección 5. Ejecución del sistema general de
   comunicación y de parques y jardines públicos	31

-2- NORMAS PARTICULARES DE ZONAS EN S.U. Y S.N.U. Y USOS GLOBALES EN S.UR.P.
					Pag.
Titulo IV.	REGIMEN DEL SUELO URBANO, NO URBANIZABLE Y
URBANIZABLE PROGRAMADO, CLASIFICADO EN ZONAS
Y USOS GLOBALES

Sección Preliminar. Disposiciones generales.-		35

Sección 1ª. Normas particulares de zona.-			40

Sección 2ª. Usos globales en S.UR.P.			74

NORMAS GENERALES

TITULO   I.	DISPOSICIONES GENERALES.-

Sección 1.	ALCANCE Y VIGENCIA DEL PRESENTE PLAN GENERAL.-

	Norma   1.- Ambito y vigencia.-
	Norma   2.- Obligatoriedad del Plan.-
	Norma   3.- Interpretación de estas normas.-
Norma   4.- Publicidad.-

Sección 2	LICENCIAS.-

	Norma   5.- Licencias.-
	Norma   6.- Permisos a precario.-
	Norma   7.- Publicación y notificación de las licencias.-
	Norma   8.- Revisión de licencias.-
Norma   9.- Revisión de licencias.

TITULO  II.	DESARROLLO DEL PLAN GENERAL.-

Sección 1.	DISPOSICIONES GENERALES.-

Norma  10.- Respeto al Plan general.-
Norma  11.- Participación de los administrados.

Sección 2	ESTUDIOS DE DETALLES Y PROYECTOS DE URBANIZACION.

Norma  12.- Estudios de detalle.-
Norma  13.- Documentos del Estudio de detalle.-
Norma  14.- Proyectos de urbanización.

Norma  15.- Contenido de los proyectos de urbanización.-

Sección 3	PLANES PARCIALES.

Norma  16.- Planes parciales.-
Norma  17.- Contenido de los planes parciales.-
Norma  18.- Sistema de los planes parciales.-
Norma  19.- División en polígonos y Plan de Etapas.-
Norma  20.- Planes parciales de iniciativa privada.-

TITULO III.	EJECUCION DEL PLAN.-

Sección 1	DISPOSICIONES GENERALES.-

Norma  21.- Régimen legal de ejecución.-
Norma  22.- Concesión administrativa y sociedades.-

Sección 2	EJECUCION EN SUELO URBANO.-

Norma 23.- Obligaciones de los propietarios.-
Norma 24.- Polígono de ejecución y unidades de actuación.-
Norma 25.- Delimitación de polígonos.-

Sección 3	EJECUCION EN SUELO URBANIZLABLE PROGRAMADO.
	APROVECHAMIENTO MEDIO.-

Norma 26.- Obligaciones de los propietarios.-
Norma 27.- Ejecución en suelo urbanizable programado.-
Norma 28.- Compensaciones en los aprovechamiento.-
Norma 29.- Momento de las cesiones de suelo.-
Norma 30.- Edificación.-

Sección 4	EJECUCION EN SUELO NO URBANIZABLE.-

Norma 31.- Suelo no urbanizable.

Sección 5	EJECUCION DEL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACION
Y DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS.-

Norma 32.- Suelo para sistemas generales.

-2- NORMAS PARTICULARES DE ZONAS EN S.U. Y S.N.U. Y USOS GLOBALES
      EN S.UR.P.

TITULO IV.- Régimen del suelo urbano, suelo no urbanizable y suelo urbanizable programado, clasificado en zonas y usos globales.

Sección preliminar.- DISPOSICIONES GENERALES.-

Norma 35.- Correspondencia con los planos.
Norma 36.- Zonas y usos globales.
Norma 37.- Sobre patrimonio Histórico- artístico y cultural.
Norma 38.- Edificios singulares.

Sección 1ª : NORMAS PARTICULARES DE ZONAS.

ZONA 1 : “Casco antiguo”.

Norma 1.1.- Concepto.
Norma 1.2.- Ordenación.
Norma 1.3.- Condiciones de volumen y edificabilidad.
Norma 1.4.- Alineaciones.
Norma 1.5.- Condiciones de uso.
Norma 1.6.- Condiciones de estética.
Norma 1.7.- Condiciones de higiene.
Norma 1.8.- Condiciones generales.

ZONA 2.a.- “Transición de ensanche en conservación.

Norma 2a.1.- Concepto.
Norma 2a.2.- Ordenación y condiciones de volumen uso.

ZONA 2b.- “Transición de ensanche en colectación”

Norma 2b.1.- Concepto.
Norma 2b.2.- Ordenación.
Norma 2b.3.- Condiciones de volumen y edificabilidad.
Norma 2b.4.- Alineaciones.
Norma 2b.5.- Condiciones de uso, estéticas, higiénicas y generales.
Norma 2b.6.- Polígonos de ejecución.

ZONA 2c.- “Transición de ensanche en renovación”

Norma 2c.1.- Concepto.
Norma 2c.2.- Ordenación.
Norma 2c.3.- Condiciones de volumen y edificabilidad.
Norma 2c.4.- Condiciones de uso, estéticas, higiénicas y generales.
Norma 2c.5.- Desarrollo de la Ordenación.

ZONA 3.- “Residencial periférica”

Norma 3.1.- Concepto.
Norma 3.2.- Ordenación.
Norma 3.3.- Condiciones de volumen y edificabilidad.
Norma 3.4.- Condiciones de uso, estéticas, higiénicas y generales.
Norma 3.5.- Desarrollo de la Ordenación.

ZONA 4.- “Industrial compatible con vivienda.”

Norma 4.1.- Concepto.
Norma 4.2.- Ordenación.
Norma 4.3.- Condiciones de volumen.
Norma 4.4.- Condiciones de uso.
Norma 4.5.- Condiciones de higiene.
Norma 4.6.- Condiciones estéticas.
Norma 4.7.- Condiciones generales.

ZONA 5.- “Industrial.”

Norma 5.1.- Concepto.
Norma 5.2.- Ordenación.
Norma 5.3.- Condiciones de volumen y edificabilidad.
Norma 5.4.- Condiciones de uso.
Norma 5.5.- Condiciones de higiene.
Norma 5.6.- Condiciones estéticas.
Norma 5.7.- Condiciones generales.

ZONA 6.- “Equipamientos públicos”

Norma 6.1 - Concepto.
Norma 6.2.- Ordenación.
Norma 6.3.- Sistema de gestión.

ZONA 7.- “Espacios libres públicos”

Norma 7.1.- Concepto.
Norma 7.2.- Ordenación.
Norma 7.3.- Sistema de gestión.

ZONA 8.- “Protección de cauces y comunicaciones”

Norma 8.1.- Concepto.
Norma 8.2.- Zonas de Protección.

ZONA 9.- “Agrícola de Interés”

Norma 9.1.- Concepto.
Norma 9.2.- Ordenación y usos tolerados.
Norma 9.3.- Régimen de ordenación.
Norma 9.4.- Edificación diseminada.
Norma 9.5.- “Camino edificable”

ZONA 10.- Rural.

Norma 10.1.- Concepto.
Norma 10.2.- Ordenación y usos tolerados.
Norma 10.3.- Régimen de ordenación.

Sección 2ª : NORMATIVA SOBRE USOS GLOBALES EN S.UR.P.-

1.- Uso Global Residencial.-

1.1.- Concepto.
1.2.- Normativa aplicable.
.2.1.- Uso global Residencial Intensivo  -RI-
1.2.2.- Uso global Residencial Extensivo –RE-
1.3.- Condiciones de uso.
1.4.- Desarrollo.

2.- Uso Global Industrial.-

2.1.- Concepto.
2.2.- Normativa aplicable.
2.3.- Condiciones de uso.

2.4.- Desarrollo.-

3.- Uso Global Dotaciones.

3.1.- Concepto.
3.2.- Intensidad e uso.
3.3.- Desarrollo.

4.- Uso Global Comunicaciones.

4.1.- Concepto.
4.2.- Determinación y Uso.
4.3.- Desarrollo.

            -1-   NORMAS GENERALES-

-TITULO   I.   DISPOSICIONES GENERALES-

Sección 1. Alcance y vigencia del presente Plan General.

Norma 1:   Ambito y vigencia.

1.- El presente Plan General de Ordenación urbana determina la ordenación
urbanística en todo el término municipal de Alcantarilla, y a tal fin, regula
la edificación y uso del suelo, la redacción de futuros planes parciales, y estudios
de detalles, los sistemas generales de comunicación y las alineaciones varias, sin perjuicio de otras determinaciones.

2.- La vigencia de este Plan general se iniciará el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Murcia del acuerdo de su aprobación
definitiva, y mantendrá su vigencia indefinidamente, salvo posterior revisión
o sustitución por un nuevo planeamiento definitivamente aprobado.
El plazo de mínimo de vigencia de ese Plan es de ocho años.

Norma 2:   Obligatoriedad del Plan.

1.- El presente Plan General obliga a la administración y a los administrados.

2.- Las facultades de edificar y de ejecutar cualquiera actos que exigen previa licencia municipal, así como la función planificadora mediante la redacción de estudios de detalle, planes de ordenación urbana sean públicas o privadas las personas que ejecuten tales actos deberán respetar las prescripciones de estas Normas y las que resulten de las afectaciones de los planos del presente Plan general.

3.- Los departamentos ministeriales y demás órganos de la Administración pública que pretendan efectuar construcciones, usos y otras actuaciones en el término municipal de Alcantarilla, deberán acomodar tales actuaciones al 
presente Plan, sus Normas urbanísticas, Ordenanza de Edificación, y uso del suelo y demás disposiciones municipales. Cuando concurran los supuestos de urgencia excepcional o interés público que previene el artículo 180 de la ley del Suelo se estará a lo previsto en el indicado precepto.

Norma 3:   Interpretación de estas normas.

Las prescripciones de estas normas y del plan general se interpretaran
conforme al ordenamiento jurídico urbanístico, y sí existiere duda o
interpretación más favorable a la menor edificabilidad y mayores espacios
para zonas de uso y destino públicos.

Norma 4:   Publicidad.-

Los planes de ordenación aprobados, sus normas, ordenanzas y cualesquiera otro documento de los mismos son públicos, y cualquier persona puede consultarlos e informarse de los mismos ante el Ayuntamiento. Este derecho es independiente del que pueda ostentarse sobre información de tales documentos ante otros organismos urbanísticos provinciales o estatales.-

Sección 2.- Licencias.

Norma 5: Licencias.

1.- Será necesario obtener licencia municipal para las construcciones, obras y usos que establece la Ordenanza municipal de Edificación y uso del suelo, las cuales se otorgaran conforme al procedimiento establecido legalmente.

2.- El Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de las condiciones impuestas a las licencias, en iguales términos y procedimientos que para exigir el cumplimiento del contenido principal de la licencia.

Norma 6: Permisos a precario.

1.- El Ayuntamiento podrá autorizar, previo informe favorable de la comisión provincial de Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional cuando los mismos no dificulten la ejecución del presente Plan o de los planes que en su ejecución se aprueben. Esta autorización podrá otorgarse a favor de la Administración publica o de los administrados.

2.- La indicada autorización se otorgara siempre a precario y los usos u obras que la misma autorice deberán cesar, sin derecho a indemnización ninguna, en el plazo que señale la Corporación municipal, que no podrá ser inferior a quince días naturales, cuando la Corporación municipal acuerde discrecionalmente la revocación de la autorización acordada y la demolición de las obras. El peticionario expresamente reconocerá el carácter no indemnizable de los daños que puedan causarse por la revocación.

Norma 7: Publicación y notificación de las licencias.

1.- A los efectos de 1o dispuesto en los artículos 213 y 240 del Funcionamiento Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 1.952, de 27 de Mayo de 1.952, el 
Ayuntamiento publicará en el Boletín Oficial de la Provincia o en Boletín de
Información municipal una relación de todas las licencias de obras y permisos
a precario concedidos, con una periodicidad trimestral. Dicha relación comprenderá el nombre del solicitante, el emplazamiento del suelo y el objeto de la licencia o permiso otorgado, y en la licencia sobre edificaciones se indicará además, el numero de plantas a construir o reformar.

2.- Con independencia de tal publicación, se notificara el otorgamiento de
las licencias al peticionario y a las demás personas que hubieren comparecido en el expediente.

Norma 8: Licencia condicionada a obras de urbanización.

1.- No podrá otorgarse ninguna licencia de edificación sobre suelo que no reúna la totalidad de los elementos de urbanización definidos en el artículo
82 de la Ley del Suelo.

2.- No obstante, podrá otorgarse, conforme al articulo 83 de la Ley del Suelo licencia de edificación condicionada a la ejecución simultanea de las obras de 
urbanización, la cual estará condicionada, en tanto no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo, a la concurrencia de los siguientes supuestos:

A. Que se garantice la ejecución simultanea de las obras de construcción del edificio y de las de urbanización de las cuales carezca, las cuales deberán ser expresamente incluidas en el acto de otorgamiento de la licencia. La garantía de la ejecución se efectuará mediante constitución
De caución en metálico depositada en la Caja Municipal del Ayuntamiento de Alcantarilla, o aval bancario o garantía hipotecaria.
La garantía en cualquiera de sus modalidades, no inferior al importe que determinen los Servicios Técnicos Municipales para el coste de las obras
de urbanización pendientes de ejecución e imputables al solicitante de la licencia incrementado un 25%.

B. La licencia prevista en esta Norma quedara condicionada a la efectiva
Constitución, en la forma indicada, de la garantía antes expresada, mediante condición resolutoria para el supuesto en que el peticionario no 
acredite, antes de haber transcurrido un mes posterior al plazo de ejecución de las obras de construcción, que ha ejecutado las obras de 
urbanización, sobre las cuales deberán informar los Servicios municipales, con el Informe municipal favorable, deberá acordarse la devolución de la garantía constituida.

Norma 9: Revisión de licencias.

El transcurso de un año que regula el artículo 185 de la Ley del Suelo,
no impedirá al Ayuntamiento acordar la revisión de licencias, conforme
al articulo 187 de la propia Ley, cuando exista infracción manifiesta de
las Normas urbanísticas relativas a parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen o porcentaje de ocupación del suelo.

TITULO II.     DESARROLLO DEL PLAN GENERAL

Sección 1.- Disposiciones generales.

Norma 10: Respeto al Plan General.

1.- Los planes parciales y estudios de detalle deberán cumplir las previsiones del presente Plan general, no pudiendo tales planes redistribuir índices de edificabilidad entre distintas zonas, aunque se respete el aprovechamiento medio del sector o se mantengan coeficientes de ocupación y edificabilidades iguales a los que resulten de promediar los de las zonas que abarquen los indicados planeamientos.

2.- Los administrados podrán redactar cualesquiera de los planeamientos previstos en la Ley y en estas Normas, para la ejecución desarrollo de las
previsiones de este Plan general.

Norma 11: Participación de los administrados.

La Corporación municipal adoptará las medidas necesarias para facilitar a las o
Corporaciones Públicas, asociaciones y administrados, la participación en los procedimientos administrativos de elaboración y aprobación de los planeamientos y demás actuaciones urbanísticas, en la forma dispuesta en el articulo 4 de la Ley de 9 de Abril de 1.976.

Sección 2. Estudios de Detalles y Proyectos de urbanización.

Norma 12: Estudios de detalle.

Para completar y adaptar las determinaciones de este Plan General, se podrán redactar Estudios de detalle con las siguientes finalidades:

A. Establecer alineaciones y rasantes, completando las ya establecidas por el P. General en el Suelo Urbano, y reajustar y completar estas ultimas, en los términos fijados por el art. 65.3 del Reglamento de Planeamiento que desarrolla la Ley del Suelo.

B.- Ordenar los volúmenes de edificación; con esta finalidad, y en los términos fijados por el art. 65.4 del R.P., se podrán realizar Estudios de detalle en sectores de las zonas 2c y 3, comprendiendo la totalidad del suelo de una, actuación delimitada en los planos 7.1 y en la zona 5 abarcando el suelo de una parcela;
Ambas cosas de acuerdo con los requisitos fijados en las correspondientes normas particulares de zona. A los efectos del art. 65 del R.P las vías señaladas en el interior de los polígonos de ejecución delimitados en zonas 2c y 3 definido en los los planos 7.2 y que no se recogen en los planos 6 tienen el carácter de interiores para proporcionar acceso a los edificios y pueden ser objeto de nueva definición por Estudio de detalle que rebordeen los volúmenes
en la correspondiente Unidad de Actuación; en cuanto a las alturas máximas serán las fijadas como tales para la zona correspondiente (6 plantas en zona 2c y 5 plantas en zonas 3 y 5), y los volúmenes máximos, los correspondientes al arrea abarcada por el Estudio de Detalle en función del índice volumétrico fijado por la norma de la zona respectiva.

Norma 13: Documentos del Estudio de Detalle.

Serán los determinados por el art. 66 del RP. En los planos de proyecto deberá reflejarse la ordenación del P. Genera1 en el entorno exterior inmediato al ámbito del E.D., para manifestar la concordancia de este.

Norma 14: Proyectos de urbanización.

Para ejecutar este Plan general en suelo urbano podrán redactarse Proyectos de 
urbanización, que deberán programar las obras con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto, y con los documentos de la Norma siguiente. Para el desarrollo de los sectores de S.U.P. será preceptiva la redacción de proyectos de Urbanización.

Norma 15: Contenido de los proyectos de urbanización.

Los proyectos de urbanización comprenderán los siguientes documentos:

1.- Plano de situación con relación al entorno urbano.

2.- Memoria descriptiva de las características de las obras.

3.- Planos de Proyecto y detalle, medición, cuadros de precios, presupuestos y pliegos de condiciones de las obras y servicios.

Sección 3. Planes parciales.

Norma 16: Planes parciales.

1.- Para el desarrollo del suelo urbanizable programado del presente Plan general se redactaran planes parciales, los cuales no podrán. modificar las
previsiones del presente Plan general.

2.- Los limites de los planes parciales deberán abarcar todo el suelo comprendido en uno o varios de los sectores de ordenación, que delimita el Plano correspondiente del presente Plan general.

3.- La redacción de planes parciales de oficio se ejecutará cumpliendo el Plan de Etapas del programa de Actuación y sus revisiones.

Norma 17: Contenido de los planes parciales.

Los planes parciales que se aprueben inicial o provisionalmente después de la aprobación del presente el Plan General de Ordenación Urbana en el suelo urbanizable programado, deberán cumplir las determinaciones y contener los documentos que previene el artículo 13 de la ley sobre Régimen del suelo, art. 45 del Reglamento de Planeamiento, y las previsiones de las normas 18 y 19 y en su caso, la norma 20.

En los planes parciales que se redacten en ejecución de este Plan General, en
los terrenos señalados en el mismo como viario principal dentro de zonas 6 y 7 
y como viario principal dentro de los correspondientes sectores de las determinaciones de los apartados b), c) y d) del art. 13 del texto refundido de la ley de suelo, relativo al contenido de los planes parciales.

Los usos pormenorizados definidos en los sectores en que se divide el suelo urbanizable programado tendrán mero carácter orientativo.

Quedan por tanto claramente definidos como sistemas locales propios del Plan parcial los que así se incluyan, a los efectos de orientar la conveniente relación de la ordenación del S.U.P. entre sí y las áreas colindantes.

Norma 18: Sistema de actuación.

1.- Los planes parciales determinaran expresamente el sistema o sistemas de actuación para su ejecución de entre los previstos en el apartado 1 del articulo 119 de la Ley del Suelo, razonando debidamente que el sistema o sistemas elegidos son los mas adecuados para asegurar la ejecución del planeamiento atendidas las características de toda índole de cada polígono de ejecución, los usos actuales  del suelo, las necesidades colectivas y dotaciones públicas, los medios económico financieros disponibles, la iniciativa privada o pública cualesquiera otros extremos.

2.- El sistema de Actuación elegido deberá atender, en especial, a garantizar la ejecución de las obras de urbanización en los plazos dotaciones señalados de y la de los elementos y dotaciones de equipamientos urbano y social, y  la cesión de los viales, zonas de uso público y de todas las demás que impone el párrafo 3 del artículo 84 de la Ley del suelo.

3.- Si el Plan establece su ejecución por el sistema de compensación, podrá tramitarse y aprobarse conjuntamente el Plan, el proyecto de compensación y la subsiguiente reparcelación, pudiendo referirse dicho Proyecto a todo el territorio del Plan o a uno o varios polígonos del mismo.

Norma 19: División en polígonos y Plan de Etapas.

1.- Los Planes parciales contendrán la división del mismo en polígonos para su ejecución, mediante estudio que acredite el cumplimiento de los requisitos del apartado 2 del artículo 117 de la Ley del Suelo.

2.- El Plan, de Etapas deberá detallar las obras concretas a realizar en periodos como mínimo anuales, con indicación de los expedientes y actuaciones administrativas que deberán incoarse en tales periodos de tiempo, a fin de garantizar la real ejecución del planeamiento.

Norma 20: Planes parciales de iniciativa privada.

Los Planes Parciales que se refieran a urbanizaciones de iniciativa particular deberán contener, además de las determinaciones establecidas en el art. 45 del Reglamento de Planeamiento y sistema de actuación, las siguientes:

a) Modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el sistema de actuación.

b) Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el ayuntamiento, y entre aquel y los futuros propietarios, en orden a:

     1º Plazos de ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios, en su caso.

     2º Construcción, en su caso, de edificios destinados a dotaciones comunitarias de la urbanización, no incluidas entre las obligaciones generales impuestas por la Ley.

     3º Conservación de la urbanización, expresando si correrá a cargo del Ayuntamiento, de los futuros propietarios de parcelas o de los promotores, con indicación en estos dos últimos supuestos del periodo de tiempo al que se extenderá la obligación de conservación.

c) Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos por importe del 6 por l00 del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Plan 
parcial. Las garantías podrán prestarse en metálico, en valores públicos o mediante aval bancario.

d) Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o promotores de la urbanización, indicando los recursos propios y las fuentes de financiación.

TITULO III. EJECUCION DEL PLAN

Sección 1.- Disposiciones generales.

Norma 21: Régimen legal de ejecución.

1.- Las actuaciones, obras y servicios que se contienen en este Plan general y que correspondan a proyectos o actuaciones aprobadas antes de la vigencia del mismo, se ejecutaran conforme a las Normas legales que sean de aplicación.

2.- Las actuaciones, obras y servicios que establecen y aprueban mediante el presente Plan general son operaciones de ejecución del mismo y se llevaran a cabo por el Estado, la provincia o el Municipio, conforme al articulo 114 de la Ley del Suelo, demás previsiones del ordenamiento urbanístico lo dispuesto, en su ejecución, en las presentes Normas urbanísticas.

Norma 22: Concesión administrativa y sociedades.

1.- La ejecución de este Plan general y de los planes que se aprueben en ejecución del mismo por el sistema de expropiación, podrá ser objeto de concesión administrativa, que se otorgara mediante concurso y sus bases fijaran los derechos y obligaciones del concesionario.

2.- El Estado y las Entidades locales podrán constituir, entre si o con los administrados, sociedades anónimas o empresas de economía mixta para la ejecución del presente Plan general o de los planes de ordenación que en ejecución del mismo se aprueben, con arreglo a la legislación aplicable en cada 

caso; y  podrán asimismo, a tales fines, utilizar las sociedades o empresas que ya estuvieren constituidas.

Sección 2.- Ejecución en suelo urbano.

Norma .23: Obligaciones de los propietarios.

1.- Los propietarios estarán obligados a cumplir las cesiones del suelo y demás 
obligaciones que impone el apartado 3 del articulo 83 de la Ley del Suelo, pudiendo, para su reparto equitativo, instar a la reparcelación.

Norma 24: Polígono de ejecución de y unidades de actuación.-
La ejecución de este Plan general en suelo urbano se realizará mediante la determinación de polígonos, que cumplan lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 117 de la Ley del Suelo, y la elección de un sistema de actuación de los previstos en el apartado 1 del articulo 119 de la propia Ley.

2.- Cuando tal delimitación no sea posible por el avanzado estado de la edificación o por otras circunstancias que impidan el cumplimiento de los requisitos de dicho precepto legal, podrán llevarse a cabo mediante la delimitación de unidades de actuación que permitan, al menos, la distribución justa entre los propietarios afectados de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, conforme a lo establecido en el apartado 3 del articulo 117 de la Ley, y en su caso, en el articulo 121 de la propia Ley.

3.- Los polígonos o unidades de actuación cuya delimitación se contiene en Plan General, PLANOS 7.1, y sean directamente ejecu-

tables con arreglo a las normas del mismo, sin necesidad de redactar un Estudio de Detalle, el sistema de actuación será el de Cooperación, salvo que los propietarios del 60% de los terrenos soliciten el sistema de compensación, o necesidad o urgencia bien que por razones de la corporación estimara conveniente la aplicación del sistema de expropiación. Los propietarios de suelo comprendido en la actuación costearan los costes de urbanización y efectuaran las cesiones de terrenos destinados a viales dotaciones.

Norma 25: Delimitación de polígonos.

La delimitación de polígonos y unidades de actuación, cuando no estuvieren contenidos en los planes, se efectuará conforme al procedimiento establecido en el articulo 118 de la Ley de suelo, e igual procedimiento se seguirá para la modificación de los delimitados; y el sistema de actuación, si no figura determinado en el Plan, de se elegirá al aprobarse la delimitación de polígonos o unidades de actuación.

Sección 3. Ejecución en suelo urbanizable programado. Aprovechamiento medio.

Norma 26: Obligaciones de los propietarios.

Los propietarios de suelos urbanizable programado estarán obligados a efectuar las cesiones y demás obligaciones que impone el articulo 84, 3, y concordasteis de la Ley del Suelo, pudiendo exigir para su reparto equitativo la reparcelacion.

Norma 27: Ejecución en suelo urbanizable programado.

1.- La ejecución en el suelo urbanizable programado se efectuará mediante el sistema de ejecución que necesariamente establecerán los planes parciales de ordenación que se aprueben, los cuales deberán además contener las determinaciones que establecen las Normas 17 a 20 y 28.

2.- Los indicados planes parciales delimitaran los polígonos para su ejecución
deberán cumplir los requisitos establecidos en el párrafo 2 del articulo 117 de la Ley del Suelo.

Norma 28: Compensaciones en los aprovechamiento.

Los planes parciales que se redacten en suelo urbanizable programado deberán prever las compensaciones que establece el numero 2 del articulo 84 de la Ley 9 de Abril de 1.976, mediante propuesta en su memoria de alguna de las siguientes previsiones.

A. Si el aprovechamiento medio del sector es superior al aprovechamiento de la totalidad del suelo urbanizable programado, deberán prever la cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento del suelo edificable necesario que permita edificar en el la diferencia entre ambos aprovechamiento.

B. Si el aprovechamiento del sector fuese inferior al aprovechamiento medio, 
propondrá la reducción en los gastos de urbanización o el pago (por el Ayuntamiento u órgano urbanístico actuante) de cantidades para cubrir tal diferencia, sin perjuicio de poder proponer que –en su caso- las cesiones de terrenos que previene la Ley.

2.- Cualquiera de los supuestos previstos en los dos apartados anteriores deberá justificarse en la Memoria, mediante estudio que acredite la procedencia de la propuesta que se efectúe, la cual el Ayuntamiento aceptara o modificará al aprobar el Plan Parcial.

3.- Las obligaciones dispuestas en los apartados de esta norma se establecen sin perjuicio de la obligación general de ceder el diez por ciento del aprovechamiento medio, que ordena el articulo 84, 3, b), de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1.976, que igualmente se materializará en el suelo edificable correspondiente a una edificabilidad que equivalga a dicho porcentaje.

Norma 29: Momento de las cesiones de suelo.

En aplicación del Sistema de Cooperación, la firmeza en vía administrativa del acuerdo de reparcelacion determinara la cesión de derecho al Municipio en pleno domicilio y libre de cargas, de todos los terrenos que sean de cesión obligatoria, según el Plan. (Art.124.1.R.G.).
En aplicación del sistema de compensación, la aprobación definitiva del Proyecto de compensación producirá los efectos antes descritos para la reparcelacion (art.174.4.R.G.).
La ocupación de los terrenos destinados a sistemas generales de la adecuación urbanística incluidas en el Suelo Urbanizable Programado, podrá llevarse a cabo una vez que se haya iniciado el procedimiento de reparcelacion o compensación en el polígono en el que, por tener un exceso de aprovechamiento con relación al de todo el suelo Urbanizable Programado, hayan de hacer efectivos los propietarios afectados por dichos sistemas generales (art.52.R.G.).
No obstante, la Administración podrá adquirir por expropiación forzosa los terrenos necesarios para ejecutar los sistemas generales o llevar a cabo actuaciones aisladas en suelo urbano, (art. 134.L.S.), pudiendo repercutir el coste sobre los propietarios que resulten especialmente beneficiados por la actuación urbanística, mediante la imposición de contribuciones especiales (art. 145 L.S.).

Norma 30: Edificación

Los terrenos calificados de suelo urbanizable programado no podrán ser edificados, ni construirse en ellos instalación alguna, hasta que no tengan aprobado definitivamente el correspondiente plan Parcial, conforme dispone el 
art. 84 de la ley del suelo, no obstante, podrán efectuarse

las obras e instalaciones prevista en el párrafo del 1 del indicado art. de la Ley del Suelo en las condiciones establecidas en la norma 5.

Sección 4: Ejecución en suelo no urbanizable.

Norma 31: Suelo no urbanizable.

Los terrenos calificados como suelo no urbanizable estarán sujetos a las limitaciones que establecen los artículos correspondientes de la Ley del Suelo, pudiendo edificarse solo con las condiciones y normas de las correspondientes zonas y en aplicación del art. 86 de la Ley de Suelo.

Sección 5. Ejecución del sistema general de comunicación y de Parques y Jardines públicos.

Norma 32: Suelo para sistemas generales.

Los suelos necesarios para la ejecución total o parcial del sistema general de comunicaciones de los parques y jardines públicos aprobado por este Plan general o de algunos de sus elementos, podrá efectuarse a través de la expropiación forzosa en cualquiera de los suelos del término municipal. No obstante, la Administración podrá destinar directamente a tales fines los suelos 
que hubiere adquirido o adquiera en virtud de cualquier otro titulo.

TITULO   IV.-   Régimen del Suelo urbano, suelo no urbanizable y
	             suelo urbanizable programado, clasificado en zonas
	             y usos globales.-

Sección preliminar: DISPOSICIONES GENERALES.- 

Norma 33: Correspondencia con los planos.

En obligado desarrollo de los apartados a) y b5 y d ) del articulo 12, 1 de la vigente Ley de Régimen del Suelo y ordenación de zonas que figura garfada en los planos 5 de este plan general de ordenación urbana halla su correspondencia especifica en las Normas de este Titulo.

Norma 34: Zonas y usos globales.

Las Normas comprendidas en este Titulo se refieren al suelo clasificado en zonas concretamente delimitadas, y situadas en S.U. y S.N.U.
En S.U.P. el especifico tratamiento en cuanto a edificabilidad y usos peculiares viene determinado por los usos globales.

Norma 35: Sobre Patrimonio Historico-Artistico y Cultura.

1.- Concepto.- Establecer Normas y grados de protección para edificios, entornos o lugares de interés histórico y cultural.

2.- Normas sobre zonas arqueológicas. Dentro de estas zonas será preceptivo por parte del Ayuntamiento, como tramite previo a la concesión de licencia de obras de cualquier tipo, el comunicar el inicio de expediente al Ministerio de Cultura en cualquier caso, los trabajos de excavación serán permanentemente vigilados por parte del Ayuntamiento. La concesión de licencias no se realizará hasta transcurridos 30 idas desde el aviso al Ministerio de Cultura.

Estas zonas, comprenden los siguientes sectores:

1.- C/. Hurtado Lorente y otras.

2.- Voz Negra.

3.- Soto del Río.

4.- Cabezo del Agua Salada.

5.- Casco antiguo.

3.- Normas sobre entornos de protección. Se establecen entornos de protección para la Noria, Museo y acueducto situados junto a la carretera N-340. En estas zonas no podrán realizarse ningún tipo de edificación salvo las que autorice el Ministerio de Cultura. Los edificios cuyas fachadas recaigan y sean colindantes a esta zona deberán ser objeto asimismo del informe de dicho Ministerio.

Edificios y construcciones de interés: Se establecen tres grados de protección:

A	Construcciones a reconstruir.

B	Construcciones a mantener parcialmente.

C	Construcciones a mantener.

En cada uno de estos grados nos encontramos con los siguientes elementos:

a)	Edificios o construcciones a reparar o reconstruir en su estado 
primitivo:

-Fachada del convento de los Mínimos.

-Casa de la Inquisición.

b)	Edificios o construcciones que pueden derribarse pero manteniendo la 
composición y elementos de fachada en la nueva construcción que se realice.

- Casa Cobarro en C/. General Mola.
- Casa Caride en C/. Mayor.
- Casa Cobarro en C/. Mayor
- Casa en C/. Jara Carrillo esquina Plaza Juan XXIII.
- Cuartel Guardia Civil en C/. Cura.

c)	Edificios o construcciones que deben mantenerse.

- Iglesia de la Asuncion.
- Capilla del Convento de HH. Salesianas.
- Iglesia de San Roque.
- Ermita y Convento de los Minimos.
- Casa de Juan Antonio Lopez.
- Fabrica de conservas de Esteva.
- Chalet de José Precioso.
- Estacion de viajeros de ferrocarril.
- Estacion de Lorca.
- Chimenea de la fabrica de la Esencia.
- Chimenea de la fabrica del orujo.
- Chimenea de la fábrica dé Cobarro en Avda. de Murcia.
- Chimenea de Fabrica de Los Silla.
- Noria y acueducto de la Acequeta.

Norma 36: Edificios singulares.

Los edificios así denominados en el plano  7.3 “Alturas de edificación en zonas 1 y 2b”, corresponden construcciones de tipo singular generalmente con el uso de equipamiento: Ayuntamiento, Iglesias… o bien a otras que se trata de

proteger o por cualquier otro motivo y que se incluyen así dentro de esta denominación.
En cualquiera de los casos su altura queda establecida como igual a la actualmente existente.

SECCION 1ª :   NORMAS PART ICULARES DE ZONAS.

-Zona lª-     “CASCO ANTIGUO”

Norma 1a.1.- Concepto.

Comprende aquella zona de la población integrada por el núcleo antiguo de la misma y casi coincidente con los barrios de San Pedro y San Roque, con edificaciones generalmente de reducida altura y en periodo de renovación.

Solares o parcelas de pequeñas dimensiones y de forma irregulares, así como viario de escasa entidad y trazado espontaneo apoyado en parte en el paso de los antiguos caminos.

Norma 1a.2.- Ordenación.

La edificación, por sustitución o por conservación de anteriores edificios se ceñirá al carácter de cada sector, mediante un tipo de edificación intensivo, en manzana cerrada, con limitación de alturas y profundidad edificable.

Norma .1a.3.- Condiciones de volumen y dificabilidad.

La edificación de esta zona se regirá por las siguientes limitaciones :

Altura máxima:

Calle mayor: 6 plantas.

Restantes calles : Entre 3 y 5 plantas, reflejándose en el plano 4 E. 1/5000 la correspondiente a cada calle.

2.- Altura mínima:

Una planta menos que las fijadas como máximas en cada caso.

3.- Fondo edificable:

Será de 18 metros a partir de la alineación oficial de calle. En planta baja podrá ocuparse la totalidad del solar.

Norma 1a.4.- Alineaciones.

Serán las señaladas en planos –6- a E. 1/2000.

Entre las alineaciones proyectadas se recogen las acordadas en su ida por el Excmo. Ayuntamiento respecto a las calles:

-Empedrada.
-Cartagena.
-Ramon y Cajal.
-Montoya y Tropel.
-General Mola.
		-San Sebastian y Solares.
		-Madrid.
		-San Jose.

En las calles y plazas de los antiguos barrios de San Roque y San Pedro con altura edificable máxima de 3 plantas no se recomienda el uso de chaflanes en las esquinas.

Norma 1a.5.- Condiciones de uso.

Los usos permitidos en esta zona atenderán a las siguientes condiciones :

1 : Se admiten toda clase de vivienda.

2 : Se admiten usos comerciales y bancarios. Se incluyen en esta categoría los 
comercios al detall locales de exposición, bares, restaurantes, salas de espectáculos y locales de diversión.

3 : Se admiten los usos de oficinas y despachos.

4 : Se admiten sin limitación los usos públicos de equipamiento que estén a cargo de la Administración o se ejecuten de forma no rentable a cargo de entidades privadas.

5 : Se limitan los usos industriales a industrias y almacenes no molestos para la 
vivienda, con superficie y nº de empleos máximos de 250 m2. y 15 empleos respectivamente. (CATEGORIA 1ª).

6 : Será obligatoria la dotación de una plaza de aparcamiento por vivienda, en edificios de 3 o mas y viviendas, situados en calles de anchuras igual o superior a 4,5 metros.

7 : Las calles de esta zona 1 de anchura inferior a 4,50 m. en alguno de sus puntos paulatinamente tenderán a ser declaradas peatonales.

Norma 1a.6.- Condiciones estéticas.

Todas las edificaciones que se construyan en los cascos antiguos no desentonaran del ambiente. A estos efectos, se prohibirá el empleo de materiales y colores que entren en conflicto con los dominantes en la zona así como se tendrá en cuenta en la composición de fachadas la escala general, decoración y proporción de huecos, de acuerdo con las edificaciones de carácter existentes.

Norma 1a.7.- Condiciones Higiénicas.

Serán las señaladas en las Ordenanzas Municipales en lo que se refiere a composición interior, oberturas, patios e instalaciones.

Norma 1a.8.- Condiciones Generales.

Todas aquellas que se deriven de las Ordenanzas Municipales de edificación y que expresamente no se contradigan con la normativa de la zona.

- Zona   2a “TRANSICION DE ENSANCHE EN CONSERVACION”:

Norma 2a.1.- Concepto.

Comprende aquellos sectores con una edificación reciente y un carácter unitario que resulta conveniente mantener.

Estos sectores son :

-Barrio de San Jose Obrero

-Viviendas protegidas Jose Solis.

-Urbanización Florentino Gomez.

Norma 2a.2.- Ordenación y condiciones de volumen y uso.

Las edificaciones incluidas en esta zona no podrán sufrir alteraciones en su volumétrica, uso o aspecto anterior. Se autorizaran tan solo las reformas interiores que no afecten a dichos aspectos.
Zona 2b.- “TRANSICION DE ENSANCHE EN COLMATACION”:

Norma 2b.1.- Concepto.

Comprende aquellas zonas, exteriores a las del Casco antiguo, de trazado y formación reciente y en las que se prevé la edificación por conmutación de los 
solares aun existentes y por sustitución de edificaciones de planta baja por otras de mayor altura.

Norma 2b.2.- Ordenación.

La edificación se llevara a cabo en manzana cerrada, con limitación de alturas y profundidad edificable con excepción de las edificaciones recientes a la carretera de Murcia, cuya ordenación se prevé en bloques aislados, según las alineaciones de edificación que se señalan en planos - 5 – a E. 1:2.000, con espacios libres privados delimitados por las alineaciones de viario reflejas en planos - 6 - E: 1:2.OOO.

Norma 2b.3.- Condiciones de volumen y edificabilidad.

La edificación en esta zona se regirá por las siguientes limitaciones:

1.- Altura máxima:

Calle Mayor (antes Calvo Sotelo) : 6 plantas.

Restantes calles entre 3 y 5 plantas, reflejándose en plano - 7 . 3 – E. 1:5000 la correspondiente a cada calle.
Se autoriza como altura máxima, la de 4 pl. donde el plano de alturas indique 3 plantas, con la única limitación de que tan solo tres de ellas podrán estar destinadas a uso residencial.

2.- Altura minina:

Dos plantas menos que las fijadas como máximas en cada caso.

3.- Fondo edificable:

Se fijará en 18 metros, a partir de la alineación oficial de calle, para las manzanas de edificación cerrada, pudiendo ocuparse en planta baja la totalidad del solar.

4.- La altura máxima en metros será en cada caso
Altura = n x 3 + 1        siendo n = Nº de plantas.

Norma 2b.4.- Alineaciones.

Serán las señaladas en planos   - 6 -   a E 1/2000.

Norma 2b.5.- Condiciones de uso, estéticas, e higiénicas y generales.
	
Serán de aplicación las 

NORMAS : 1.5
       1.6
                   1.7
       1.8     de la Zona - 1 - de las presentes NORMAS.

Norma 2b.6.- Polígonos de ejecución.

Se delimitan cuatro Po1igonos de Ejecución del 1 al 4, al objeto de gestionar la cesión de unos espacios libres y viario que se señala en los planos 7.1 y 7.2.

Zona 2c.- “TRANSICION DE ENSANCHE EN RENOVACION”:

Norma 2c.1.- Concepto.

Comprende aquellas zonas de suelo urbano, generalmente periféricas al casco antiguo, que han mantenido hasta ahora un uso industrial u otros distintos al residencial en el que ahora se incluyen.

Se prevé pues una renovación total de edificaciones motivada por el cambio de uso.

En estos sectores, que en su día estuvieron la mayoría situados en la periferia y hoy han quedado englobados en el casco urbano, se plantea la correspondiente reordenación o renovación que permita liberar espacios libres para dotaciones mediante una compensación en volumen edificable.

Norma 2c.2.- Ordenación.

La edificación, según una ordenación nueva, sujeta a determinados limites volumétricos, se estudia de conjunto para cada sector, en los planos 7.1.

Delimitación de Polígonos y Unidades de actuación, y en los planos 7.2. Volúmenes de Edificación.

Norma 2c.3.- Condiciones de volumen y edificabiltdad.

1.- Alturas:

El máximo numero de plantas a edificar será de 6 sin sobrepasar la altura máxima de ( n x 3 + 1) siendo n = Nº. de plantas.

2.- Edificabilidad:
Para el uso de vivienda será de 1,2 m2./m2. De suelo bruto del polígono o unidad de actuación.

Para uso exclusivamente comercial en planta baja, será admisible el incremento opcional de 0,2 m2./m2.

3.- Parcela mínima:

Será de 100 m2. De superficie y 6 m. de fachada mínima en cualquier sentido.

Norma 2c.4.- Condiciones de uso, estéticas, higiénicas y generales.

Serán de aplicación las NORMAS:     1.5
1.6
1.7
1.8
de la ZONA - 1 - excepto en el punto 6 de la norma 1.5 relativo a aparcamientos, que será como a continuidad se expresa:

“6.- Será obligatoria la dotación mínima de una plaza de aparcamiento por cada vivienda que se construya y en su caso por cada 100 m2. O fracción destinados a locales comerciales.

Norma 2c.5.- Desarrollo de la Ordenación.

Para el desarrollo de esta zona de delimitan polígonos de ejecución y unidades de actuación en los planos 7.1 del presente Plan General y podrá realizarse bien directamente según la ordenanza ordenación ,prevista en los planos 7.2, efectuando las cesiones de viales y dotaciones reflejándose los mismos, y realizando las obras de urbanización correspondientes, o bien mediante una nueva ordenación a través de estudio de detalle que, comprendiendo como mínimo, una de las unidades de actuación delimitada, cumpla las determinaciones del presente Plan General recogidas en los planos –seis- 6 y en la norma 2c.3 de acuerdo así mismo con las decisiones de la norma 12 (sección 2, del Titulo II), ambas de las presentes Normas Urbanísticas.

1.- Sectores incluidos en la zona 2c como polígonos de ejecución.

UNIDADES DE
CLAVE		DENOMINACION		ACTUAC ION

2c.1		C/.CARMEN Y FERROCARRIL		I a IX

2c.2		CONVENTO DE SAN FRANCISCO	I

2c.3		FABRICA DE JUAN ESTEVA		I

2c.4		CARRETERA DE MURCIA		I a II

2c.5		MONTAJE DE COBARRO		I

2c.6		MONTAJE-AVIACION-ALMAGRO	I a V
COBARRO

2c.7		CASA DE LA INQUISICION		I

2.- Superficies.-

Las superficies de los polígonos y de cada una de sus unidades son las siguientes:

Unidad		I- Mercado de Ganados…………………..…...16.000 m2.
     “ 	          II- Pelayo Lopez……………………………………28.500 m2.
     “	         III- Fabrica de Caride…………….…...…………….10.500 m2.
     “	         IV- Ceramica Galindo………………………………15.600 m2.
     “	          V- Ibañez…………………………………………….2.600 m2.
     “	         VI- Renfe Norte……………………………………..34.500 m2.
     “	        VII- Leon Paredes……………………………………..4.000 m2.
     “	       VIII- Granso S. A………………………………………3.000 m2.
     “	         IX- Ayuntamiento……………………………………..4.058 m2
						118.708 m2.

2c.2 Sector CONVENTO DE SAN FRANCISCO:

Unidad I - Fabrica de Palas…………………………………………7.000 m2.

2c.3 Sector FABRICA DE JUAN ESTEVA:

Unidad I - Fabrica de Conservas……………………………………7.400 m2.

2c.4 Sector CARRETERA DE MURCIA:

Unidad I - Fabrica de conservas……………………………………4.200 m2.
     “    II - Zona de cultivos………………………………………..11.900 m2.
           16.100 m2.

2c.5 - Sector MONTAJE DE COBARRO:

Unidad        I- Cobarro…………………………………….10.600 m2.

2c.6 - Sector MONTAJE DE AVIACION ALMAGRO-COBARRO:

Unidad       I- Montaje de Aviación……………………….12.000 m2
Unidad      II- Fábrica de Maderas……………………...…12.000 m2.
Unidad     III- Fábrica de Cobarro…………………………25.700 m2.
Unidad     IV- Renfe Sur…………………………………..18.200 m2.
Unidad      V- Avda. Basilio Cobarro…………………………800 m2.
			    68.700 m2.

2c.7 - Sector CASA DE LA INQUISICION:

Unidad      I- Casa y huerto………………………………..7.600 m2.

3.- Aprovechamiento.

La superficie total de la zona 2c asciende a la cantidad de 251.100 metros cuadrados siendo su aprovechamiento con destino a viviendas de 251.100 m2 x 1,2 m2/m2. = 301.320 m2. Opcionalmente y con destino exclusivo a locales comerciales se permite un aprovechamiento adicional de 0,2 m2./m2. equivalente a:

251.100 m2. x 0,2 m2./ m2. =   50.220 m2.

Estos aprovechamientos se situaran según las previsiones de la Norma 2c.5.

Zona 3.- “RESIDENCIAL PERIFERICA”:

Norma 3.1.- Concepto.

Comprende aquellos sectores exteriores y contiguos a las zonas de “Casco Urbano” y Transición de Ensanche (en sus diversas modalidades ) con edificación incipiente o nula.

Se plantea en ellos una adecuada ordenación que permita liberar espacios para dotaciones mediante la adecuada compensación en volumen edificable.

Norma 3.2.- Ordenación.

La edificación se ordena de acuerdo y sujeta a unos determinados limites volumétricos, estudiándose de conjunto para cada sector en los planos. “Polígonos y Unidades de Actuación” : 7.1 “Delimitación” y 7.2- “Volúmenes 
De edificación” .

Norma 3.3.- condiciones de volumen y edificabilidad.

1.- Alturas:

El máximo; numero de plantas a edificar será de 5 sin sobrepasar la altura máxima de : (n x 3 + 1), siendo n = Nº de plantas.

Se exceptúa el sector 3.5 (Cabezo del Bolo) donde opcionalmente y para uso comercial el máximo nº de plantas (plano 7.2 “Volúmenes de edificación ) podrá en cada caso incrementarse en una para uso exclusivamente comercial, sin sobrepasar el volumen edificable según el apartado 2 de esta Norma.

2.- Edificabilidad:

En viviendas máximo de 0,8 m2./m2. De suelo del polígono o Unidad de Actuación. Incremento opcional de 0,2 m2./m2. En planta baja para uso exclusivo de comercial.

3.- Parcela mínima.

Será de 100 m2. De superficie y 6 metros de fachada en cualquier sentido.

Norma 3.4.- Condiciones de uso, estéticas, higiénicas y generales.

Serán de aplicación las NORMAS:	1.5
				1.6
				1.7
				1.8
de la ZONA -1- excepto en el punto 6 de la norma 1.5 relativo a aparcamientos, que será como a continuación se expresa:

“Será obligatoria la dotación mínima de una plaza de aparcamiento por cada vivienda que se construya y en su caso por cada 100 m2. O fracción destinadas a locales comerciales”.

Norma 3.5.- Desarrollo de la Ordenación.

Para el desarrollo de esta zona se delimitan polígonos de ejecución y unidades de actuación en los planos 7.1 del presente P. General, y podrá realizarse, bien directamente según la ordenación prevista en los planos 7.2, efectuando las cesiones de viales y dotaciones reflejadas en los mismos, y realizando las obras de urbanización correspondientes, o bien mediante una nueva ordenación a través de estudio de detalle que, comprendiendo, como mínimo, una de las unidades de actuación delimitada, cumpla las determinaciones del presente Plan General recogidas en los planos 6 y en la Norma 3.3.-
De acuerdo asimismo con las decisiones de la Norma 12 (Sección 2. Del Título II), ambas de las presentes Normas Urbanísticas.-

1.- Sectores incluidos en la ZONA 3 como polígonos de ejecución.- 

CLAVE		DENOMINACION		UNIDADES DE
ACTUACION

3.1		Huerto de los Frailes		I y II

3.2		Carretera de Mula		I a X

3.3		La Torrica			I a VII

3.4		Carretera de Barqueros		I

3.5		Camino de la Piedra		I a III

3.8		Calle San Sebastián		I a IV

3.7		Cabezo del Bolo		I y II

3.8		Las Tejeras			I y II

2.- Superficies.

Las superficies de los Poligonos y de cada una de sus Unidades son las siguientes:

3.1.- Sector Huerto de los Frailes.

Unidad     I (Huerto)…………………………………………42.530 m2.
Unidad    II (C.Ntra.Sra. la Salud)…………………………...18.000 m2.
60.530 m2.

3.2.- Sector carretera de Mula.

Unidad     I (Polideportivo)…………………………………..6.800 m2.
    “         II (Ceraunica)..……………………………………10.500 m2.
    “        III (Lopez Gimenez)....……………………………..2.500 m2.
    “        IV (calle Trafalgar)………………………………….1.200 m2.
    “         V (HH.Salesianas)…………………………………..8.300 m2.
    “        VI (Palazon)…………………………………………6.500 m2.
    “       VII (C/ .Montejuna)………………………………….3.800 m2.
    “     VIII (Lopez Jara)……………………………………..18.500 m2.
    “        IX (Cobarro)………………………………………..11.700 m2.
    “         X (Ortiz)……………………………………………11.100 m2.
       80.900 m2.

3.3.- Sector de La Torrica.
Unidad    I.- (Turledal -1 )………………………………………….500 m2.
    “        II.- (     “        -2 )…………………………………………..450 m2.
    “       III.- (     “        -3 )…………………………………………..800 m2.
    “       IV.- (     “        -4 )…………………………………………3.900 m2.
    “        V.- (C/ en proyecto)………………………………………1.750 m2.
    “       VI.- (La Ceña)………………………………………….….1.100 m2.
    “      VII.- (Huerto)…………………………………………..…..1.900 m2.
					                10.400m2.

3.4.- Sector Carretera de Barqueros.
Unidad    I.- (Carretera)…………………………………….……19.200m2.

3.5.- Sector Camino de la Piedra.
Unidad    I.- (Cobarro)…………………………………………….8.100 m2.
     “       II.- (Escuelas)……………………………………………9.900 m2.
     “      III.- (C/ .Moreras)………………………………………..2.800 m2.
    “       IV.- (Camino de La Piedra)………………………………4.000 m2.
    “        V.- (Avda. Sta. Ana)…………………………………….3.500 m2.
					             28.300 m2.

3.6.- Sector Calle San Sebastian.
Unidad    I.- (Calle Eras)…………………………………………5.000 m2.
     “       II.- (Tormo)……………………………………………...5.000 m2.
     “      III.- (C/ San Sebastián)………………………………….14.900 m2.
     “     IV.- (Jacinto Benavente)…………………………………11.000 m2.
       35.900 m2.

3.7.- Sector Cabezo del Bolo.
Unidad    I.- (Cabezo)……………………………………………15.000 m2.
     “        II.- (Zona escolar)………………………………………11.500 m2.
       26.500 m2.
3.8.- Sector Las Tejeras.
Unidad    I.- (Riquelme)………………………………………….5.500 m2.
     “        II.- (Cruce)……………………………………………...2.400 m2.
       7.900 m2.
3.- Aprovechamiento.

La superficie total de la zona 3 asciende a la cantidad de 269.630 m2. x 0,8 m2 = 215.704 m2. opcionalmente y con destino exclusivo a locales comerciales se permite un aprovechamiento adicional de 0,2 m./m2. equivalente a:
269.630 m2. x 0,2 m2./m2. = 53.926 m2.
Estos aprovechamientos se situaran según las previsiones de la Norma 3.5.

- Zona 4 - “INDUSTRIAL COMPATIBLE CON VIVIENDA”

Norma 4.1.- Concepto.

Comprende un solo sector de suelo urbano, situado a la izquierda de la Carretera M-534 a Jabalí Nuevo, con un tipo de edificación mixta industrial-residencial, encontrándose en un periodo de conmutación de los solares que aun quedan libres.

Su formación reciente y su tendencia al mantenimiento de uso hacen aconsejable conservar estas características.

Norma 4.2.- Ordenación.

La edificación por conmutación o sustitución de edificios inadecuados se efectuara mediante edificaciones dedicadas al uso exclusivo de industria de vivienda o de industria y vivienda.

Norma 4.3.-Condiciones de volumen.

Se permitirá un máximo de dos plantas con una altura total de 8 m.

Norma 4.4.-Condiciones de uso.

1.- Se permitirá el uso industrial en planta baja y el de vivienda en planta 1ª para las industrias clasificadas en las Ordenanzas de 2ª categoría, es decir para aquellas industrias o almacenes no molestas para las viviendas (1ª categoría) o para los que aun siendo incómodos para la vivienda se admiten contiguos a ella (2ª categoría).

2.- Asimismo permitirá el uso exclusivo industrial o de vivienda. El uso exclusivo industrial-

podrá ubicar industrias de 1ª y 2ª categoría y de 3ª categoría, es decir aquellas que son incompatibles con la vivienda en un mismo edificio.

3.- Aun cuando la estricta clasificación de las posibles industrias o según su categoría se hará de acuerdo con las limitaciones especificadas en las Ordenanzas, de un modo general en esta zona se admitirán:

Almacenes, almacenes comerciales, naves de clasificación y envasado y talleres.

4.- Será obligatorio la previsión de un aparcamiento por cada 200 m2. de edificación.

Norma 4.5.- Condiciones de Higiene.

De acuerdo con el anexo Nº. 2 del Decreto de 30-XI-1961 sobre ‘Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas” y posteriores modificaciones, serán preceptivas las concentraciones máximas permitidas que allí se especifican, tanto en el ambiente interior como en lo humos desprendidos a la boca de las chimeneas.

No se permitirá el vertido a la red general de alcantarillado de aceites, grasas, barros, ácidos bases o combustibles líquidos en concentración tales que puedan perjudicar la conservación de la red.

El nivel de ruido no sobrepasara los 50 decibelios.

Norma 4.6.- Condiciones estéticas.

La composición será libre y las edificaciones tendrán aspecto cuidado.

Norma 4.7.- Condiciones generales.

Todas aquellas que se deriven de las Ordenanzas Municipales de edificación y que expresamente no se contradigan con la normativa de la zona.

- Zona 5- “INDUSTRIAL”.

Norma 5.1.- Concepto.

Corresponde a aquellos sectores de suelo urbano destinados a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufacturados, a operaciones de clasificación y envasado y a la instalación de las actividades de obtención y transformación  de primeras materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y distribución.

Norma 5.2.- Ordenación.

Será libre dentro de las parcelas determinadas por el viario y alineaciones del Presente Plan General, si bien se evitaran las medianerías vistas.

Norma 5.3.- Condiciones de Volumen y edificabilidad.

1.- Ocupación :

Industrias artesanales :90% del solar.
Retranqueo de 5m. a alineaciones oficiales y de 3m. a linderos.

2.- Altura :

Máxima de dos plantas y 8m. de altura, con la posibilidad de reordenar los volúmenes hasta una altura máxima de 5 plantas (5x3+1=16m.) mediante un Estudio de Detalle.

3.- Edificabilidad :

El máximo aprovechamiento no rebasara el de 1 m2./m2. de parcela neta.

4.- Parcela mínima:

Será de 500 m2.

Norma 5.4.- Condiciones de uso.

1.- Se admitirán todas las industrias, sin limitaciones de superficies ni potencia, con excepción de las peligrosas cuya peligrosidad se base en la fabricación o
manipulación de explosivos, y las relacionadas con el empleo de energía nuclear o materiales radioactivos por encima de los limites que fijan las disposiciones especiales sobre esta materia.

Las restantes industrias clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas deberán adoptar las medidas correctoras para suprimir la causa de su clasificación.

2.- Se admitirá una vivienda para guardería por industria superior a 2.000 m2.

3.- Será obligatoria la previsión de una plaza de aparcamiento por cada 150 m2. de edificación.

4.- Se permitirá el uso hotelero exclusivamente en parcelas recayentes a la carretera N –340.

5.- Se admiten sin limitación los restantes usos:

Comercial, Administración y Gobierno, Culto, Cultura y Deportivo, siempre que con su ocupación no se desvirtúe el uso industrial preferente.

6.- En todo caso se consideran compatibles los parques y jardines públicos y los equipamientos que resulten del cumplimiento de la Ley, así como las instalaciones propias de los SERVICIOS URBANOS tales como :

Cuarteles de bomberos.-

Laboratorios de organismos públicos.-

Instalaciones de captación y deposito de agua.-

Instalaciones depuradoras de aguas potables y residuales.-

Estaciones receptoras, distribuidoras transformadoras de fluido eléctrico.

Estaciones de tratamiento y vertido de basuras.

Cementerios.

Norma 5.5.- Condiciones de Higiene.

De acuerdo con el anexo nº. 2 del Decreto de 30-XI-61 sobre “Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas” y posteriores modificaciones, serán preceptivas las concentraciones máximas permitidas que allí se especifican, tanto en el ambiente interior como en los humos desprendidos a la boca de la chimenea.

No se permitirá el vertido a la red general de alcantarillado de aceites, grasas, barros, ácidos, bases o combustibles líquidos en concentraciones tales que puedan perjudicar la conservación de la red. En tal caso, cada industria deberá prever las medidas correctoras adecuadas como filtros, cámaras de dilucion o neutralización o en su caso, estaciones depuradoras completas.

No se permitirá sobrepasar un nivel de ruido de 50 decibelios medio en un eje de la calle o calles contiguas a la industria que se considere.

Asimismo deberán cumplirse cuantas disposiciones sobre medio ambiente en aguas continentales y atmósfera se promulguen durante la vigencia del presente Plan General.

Norma 5.6.- Condiciones Estéticas.

La composición será libre. Los edificios industriales que se construyan en esta zona tendrán aspecto cuidado.

Los solares de esta zona podrán cercarse con muros de obra u otro material opaco hasta una altura máxima de 0,80 m. y el resto hasta 2 metros con construcciones ligeras o muy caladas, o con setos verdes.

Las zonas libres de parcela que en su caso pudieran quedar, serán tratadas como aparcamiento o espacios libres privados, debiendo dotarse de plantación y arbolado que se especificará en los correspondientes proyectos.

Norma 5.7.- Condiciones Generales.

Todas aquellas que se deriven de las Ordenanzas Municipales de Edificación y que expresamente no se contradigan con la normativa de la zona.

- Zona 6. -   “EQUIPAMIENTOS PUBLICOS”

	Norma 6.1.- Concepto.

La zona de “Equipamientos públicos” clarificada así en los planos del presente Plan General, comprende los terrenos situados en suelo urbano y suelo no urbanizable, íntegramente destinados a usos colectivos públicos o privados.

No comprende los denominados equipamientos terciarios, o sea los que tienen marcado signo comercial como son: tiendas, oficinas, bancos, hoteles, grandes almacenes, etc. de propiedad privada.

Norma 6.2.- Ordenación.

1.- Las distintas arreas calificadas como 6 se clasifican en cuatro situaciones diferentes:

Situación 1ª : Edificios para equipamientos actualmente existentes situados entre medianeras con ocupación superior al 70% de su parcela.

Situación 2ª : Edificios para equipamientos actualmente existentes situados
dentro de una parcela mayor, con baja ocupación.

Situación 3ª : Zonas de equipamiento situadas en sectores 2b, 2c y 3.

Situación 4ª : Zonas de equipamiento situadas en suelo no urbanizable.

2.- Condiciones de volumen:

En situación 1ª y 2ª limitación de altura a la edificable en el tramo de calle de su situación, sin limitación de fondo edificable.

En situaciones 3ª y 4ª un máximo de 1 m2. / 1 m2. De parcela neta.

3.- Condiciones de uso.

En situación 4ª, los actuales Depuradora y depósitos de agua.

En las restantes situaciones:

-Administración y Gobierno (Admon. Central, Cuarteles, Prisiones, Correos, Telégrafos, Teléfonos, y oficinas de Admón. Local y Mercados).

-Comunidad y Culto: (Salas para asambleas, iglesias con sus anexos).

-Cultura: (Escuelas maternales, centros de E.G.B., escuelas de Formación Profesional, Centros de Enseñanza secundaria, museos y bibliotecas).

-Ocio y Deporte (Centros Sociales de Sociedades, clubes, Casinos y Hermandades, Centros deportivos públicos y privados).

-Asistenciales (Guarderías Infantiles, Dispensarios, Hospitales, Asilos y Hogares para matrimonios ancianos).

Norma 6.3.- Sistema de Gestión.

Las arreas calificadas como - 6 - situadas en cualquiera de los sectores de Suelo Urbano, excepto en las zonas 2c, 3 y la 2b.1 (Ermita de MIÑANO) de los planos - 5 - del presente Plan General, que no fueren de propiedad publica, se adquirirán por el sistema de expropiación.

Los situados en las citadas zonas 2c, 3 y 2b (Ermita de Miñango) se adquirirán por el sistema de Compensación, o cooperación, mediante compensación, o reparcelacion, entre los propietarios comprendidos en los polígonos o unidades de actuación delimitados en los planos 7.1, de acuerdo con la normativa de las zonas 2c y 3 y con la ordenación prevista en los planos 7.2,

Del presente Plan General alternativamente por razones de urgencia en la implantación de los servicios, en estas zonas podrá actuarse por el sistema de expropiación.

- Zona 7 -  “ESPACIOS LIBRES PUBLICOS”

Norma 7.1.- Concepto.

La zona de “espacios libres públicos” Clasificado así en los planos del presente Plan General, comprende los terrenos situados en suelo urbano, con proporción grande de vegetación y dedicados a la cultura, recreo y esparcimiento de los ciudadanos y al mantenimiento de la calidad ambiental de la vida urbana.

Norma 7.2.- Ordenación

En esta zona quedan prohibidas toda clase de edificaciones que puedan desvirtuar su carácter.

Se podrán permitir no obstante las construcciones destinadas a servicios del parque y sus usuarios (como pueden ser casetas de herramientas de jardinería, sanitarios, bares, restaurantes o cabinas telefónicas) y a los usos culturales deportivos o recreativos si tienen acceso publico y gratuito, con las situaciones y volúmenes proyectados de acuerdo con su ordenación y proyecto de urbanización subsiguiente. 

La edificabilidad máxima podrá ser de 0,1 m2/m2. de Jardín o parque y una altura máxima de 10m.

Esta Norma se entenderá además encaminada a la conservación de arboles y arbustos, así como el incremento de la dotación arbórea y en general a la creación y conservación de los mantos de vegetación de las zonas urbanas.

Norma 7.3.- Sistema de Gestión.-

Las áreas calificadas como -7- situadas en cualquiera de los sectores de Suelo Urbano excepto en las zonas 2c y 3 y 2b de los planos -5- del Presente Plan General, que no fuesen de propiedad publica, se adquirirán por el sistema de expropiación.

Las situadas en las citadas zonas 2c, 3 y 2b, se adquirirán por el sistema de Compensación o Cooperación, mediante compensación o reparcelacion entre los propietarios comprendidos en los polígonos o unidades de actuación delimitados en los planos 7.1, de acuerdo con la normativa de las zonas 2b1, 2c y 3 y con la ordenación prevista en los planos 7.2 del presente Plan General.

Administrativamente y por razones de urgencia en la implantación de los servicios, en estas zonas podrá actuarse por el sistema de expropiación.

	- ZONA 8 -   PROTECCION DE CAUCES Y COMUNICACIONES:

Norma 8.1.- Concepto.-

La zona 8 “Protección de Cauces y Comunicaciones” señalada en los planos, establece las siguientes zonas de protección:

1.- Zonas de protección de cauces públicos.

2.- Zonas de protección de ferrocarriles.

3.- Zonas de protección de carreteras y caminos públicos.

	Norma 8.2.- Protección.-

		Se establecen las siguientes zonas de protección:

		1.- De cauces públicos: Zona de 50 metros de anchura a cada lado del río.

2.- De ferrocarriles: 20 metros de anchura a cada lado del eje del trazado de la                    vía férrea.

3.- De carreteras: La establecida para cada tipo por la vigente Ley de carreteras, Ley 51/1974 de 19 de diciembre.- 15 metros a cada lado del eje del camino.

	Norma 8.3.- Condiciones de uso.-

Sobre esta zona podrá establecerse el uso de aparcamiento subterráneo o en superficie y los de Estaciones al servicio de la carretera y gasolineras, en todo caso con sujeción a las distancias mínimas de separación señaladas por el M:O:P:U. Para carreteras y ferrocarriles.

- Zona -   “AGRICOLA DE INTERES”:

	Norma 9.1.- Concepto.-

La zona “Agrícola de interés”, así clasificada en los planos -5- del Presente Plan General comprende los terrenos no urbanizables de cultivo intenso, y normalmente de regadío por aguas superficiales y que deben ser objeto de protección especial, no solo por razones agrarias sino también paisajistas.

Norma 9.2.- Ordenación y usos tolerados.

1.- Los sectores pertenecientes a esta ZONA 9 estarán vinculados a la conservación de sus actuales características agrícolas y paisajisticas, siendo objeto de una especial protección a los efectos del art. 86 de la Ley del Suelo.

2.- En desarrollo del art. 86 y en relación con art. 85, apartados 1º, 2º, 3º y 4º, no se considerará lesionado los valores que se quiere proteger las siguientes construcciones, sujetas a especificas limitaciones:

a) Construcciones para explotaciones agrícolas relacionadas con la naturaleza y destino de la finca, siempre que se sujeten a las NORMAS del Ministerio de Agricultura y cumplan con la normativa propia de la zona en cuanto a edificabilidad, altura y uso.

b) Edificaciones e instalaciones de utilidad publica e interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, Sectores necesarios para albergar grandes instalaciones adscritas al funcionamiento de determinados servicios públicos, tales como instalaciones de captación y depósito agua, depuradoras de aguas potables y residenciales y estaciones receptoras, distribuidoras, y transformadoras de fluido eléctrico.

Se ajustaran al cumplimiento de las Normas de esta zona y a las previsiones máximas de volumen para las zonas -6- en suelo no urbanizable, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el art. 43.3 de la Ley del Suelo.

c) Edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar sin posibilidad de formar núcleo de población. Se ajustaran al pleno cumplimiento de las normas de esta zona.

3.- En función del genuino carácter que quiere protegerse se consideraran excluidos :

a) Usos residenciales de viviendas agrupadas con o sin elementos comunes con excepción de las previsiones de la NORMA 9.5, apartado b.

b) Equipamientos de cualquier clase que no se ajusten a las previsiones de la NORMA 9.2. apartado.

c) Cualquier clase de uso industrial y de almacenes.

Norma 9.3.- Régimen de ordenación.

A efectos de la presente normativa se distinguen dos regímenes de edificación tolerada:

a) Diseminada.

b) Alineada con frente a caminos de huerta “Camino edificable”.

Norma 9.4.- Edificación diseminada.

Podrán edificarse una vivienda unifamiliar aislada de 2 plantas de altura y un máximo de 7 m., con ocupación que no supere el 10% de la total superficie de 
la parcela con un máximo de 300 m2.

La parcela mínima en cualquier caso habrá de ser igual o mayor de 5 tahullas equivalentes a 5.590 m2. 

Las edificaciones deberán distar un mínimo de 10 m. de los linderos y caminos públicos.

		- Zona 10 -  RURAL:

Norma 10.1.- Concepto.

La zona “Rural” así clasificada en los planos -5- se .extiende sobre suelo no urbanizable del presente Plan General.

Comprende los terrenos yermos o cultivados que no reúnen especial interés agrario ni urbanístico, para protegerlos contra una posible utilización abusiva. Esta calificación es independiente de la existencia o no de regadío.

Norma 10.2.- Ordenación y usos tolerados.

1.- Los sectores pertenecientes a esta zona 10 estarán vinculados a la conservación de sus actuales características agrícolas y paisajistas, siendo objeto de una especial protección a los efectos del art. 86 de la Ley del Suelo.

2.- En desarrollo del art. 85 y relación con el art. 85 apartados 1º, 2º, 3º y 4º no se considerará lesionados los valores que se quiere proteger las siguientes construcciones, sujetas a especificas limitaciones :

a) Construcciones para explotaciones agrícolas agropecuarias relacionadas con la naturaleza y destino de la finca, siempre que se sujeten a las NORMAS del Ministerio de Agricultura y cumplan con la normativa propia de la zona con en cuanto a edificabilidad, altura y uso.

b) Edificaciones e instalaciones de utilidad publica e interés social que hayan de emplazarse en el medio rural. Sectores necesarios para albergar grandes instalaciones adscritas al funcionamiento de determinados servicios públicos, tales como instalaciones de captación

y deposito de agua, depuradoras de aguas potables y residuales y estaciones receptoras , distribuidoras y transformadoras de fluido eléctrico.

Se ajustaran al cumplimiento de las Normas de esta zona y las previsiones máximas de volumen para las zonas - 6 - en suelo no urbanizable, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el art. 43.3 de la Ley del Suelo.

c) Edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar, sin posibilidad de formar núcleo de población. Se ajustaran al pleno cumplimiento de las normas de esta zona.

3.- En función del genuino carácter que quiere protegerse se consideraran excluidos :

a) Usos residenciales de viviendas agrupadas con o sin elementos comunes.

b) Los equipamientos de cualquier clase no se ajusten a las previsiones de la NORMA 10.2 apartado b) y no resolviesen a su cargo los problemas de acceso, aparcamientos y servicios.

Norma 10.3.- Régimen de Ordenación.

Podrá edificarse una vivienda unifamiliar aislada de un máximo de dos plantas y 7 m. de altura, con ocupación que no supere el 10% de la total superficie de la parcela y un máximo de 300 m2.

La parcela mínima en cualquier caso será de 10.000 m2.

Las edificaciones distaran un mínimo de 10 m. de los linderos y caminos públicos y deberán de estar destinados al uso exclusivo y directo de la finca.

- SECCION 2ª. -   NORMATIVA SOBRE USOS GLOBALES EN S.UR.P.

1.- USO GLOBAL RESIDENCIAL.

1.- Concepto.-

Corresponde a aquellos terrenos situados en sectores de Suelo Urbanizable Programado, clasificados como de uso global residencial

Se encuentran situados en general al Sur y Sudeste de Alcantarilla y su desarrollo se llevará a efecto mediante la elaboración de los correspondientes Planes parciales de Orientación.

En aquellos sectores en que las dotaciones y viario figuren prefijadas deberá entenderse que las dotaciones lo están con carácter orientativo, (si bien su situación es deseable se mantenga en el desarrollo del Plan para mantener una mayor coherencia). Computaran consiguientemente a los efectos previstos en el art. 13-b de la Ley Suelo, como dotaciones de Plan Parcial, ya que no forman parte de los sistemas Generales del Plan.

1.2.- Normativa aplicable

A estos efectos hay que distinguir dos tipologías de uso global claramente diferenciadas:

- Uso global Residencial Intensivo RI.

- Uso global Residencial Extensivo RE.

1.2.1.- Uso global Residencial Intensivo  -RI-

a) Intensidad de uso :

Aprovechamiento lucrativo 0,8 m2./m2.
Dotaciones                           0,1      “
TOTAL		         0,9 m2./m2.

		b) Viviendas por hectárea :

La intensidad de uso definida en el apartado anterior se refiere a la total superficie del sector, sobre el cual la máxima densidad de viviendas por hectárea será :

-.75 VIV./Ha.-

c) Tipología de edificación y altura máxima:

Los planes parciales procuraran incluir en su desarrollo alternancia entre conjuntos de vivienda plurifamiliares colectivas en bloques unifamiliares adosadas, sin que por supuesto ello sea condicionante a su planeamiento.

Las alturas máximas de V (cinco) plantas.-

1.2.2.- Uso global Residencial Extensivo -RE-

a.) Intensidad de uso:

Aprovechamiento lucrativo:	0,3 m2./m2.
Dotaciones:	0,02     “
TOTAL			0,32 m2./m2.

b) Viviendas por Hectárea:

La intensidad de uso definida en el apartado anterior se refiere a la total superficie del sector, sobre el cual la densidad máxima de viviendas por hectárea será :

-.15 VIV./Ha

c) Tipología de edificación y altura máxima:

La tipología de edificación será la correspondiente a vivienda unifamiliar rodeada de jardín.

La altura máxima será de dos plantas.

1.3.- Condiciones de uso.

Dentro del uso global residencial correspondiente a estos sectores de S.URP. los correspondientes planes parciales fijaran los uso pormenorizados de aparcamiento, y comercial, deportivo y dotaciones, así como las 

correspondientes ordenanzas.

1.4.- Desarrollo.-

El Desarrollo de estos sectores se llevará a efecto mediante Planes Parciales cuya gestión en el tiempo y forma y modo de gestión se determinaran en los planos, Programa de Actuación y Estudio Económico.

2.- USO GLOBAL INDUSTIAL.

2.1.- Concepto.

Comprende aquellos terrenos situados en sectores de suelo Urbanizable
Programado, clasificados como de uso global Industrial.

Se encuentran situados al Norte de Alcantarilla, alrededor del Cabezo Verde.

En aquellos sectores en que las dotaciones y viales figuren prefijadas deberá entenderse que las dotaciones lo están con carácter orientativo, si bien es deseable se mantenga su situación.

Compactaran consiguientemente a los efectos previstos en el art. 13.b de la Ley del Suelo como dotaciones de Plan Parcial ya que no forman parte de los Sistemas Generales del Plan.

2.2.- Normativa aplicable.-

a)	Intensidad de uso:

Aprovechamiento lucrativo:		0,6 m2./m2.-
Dotaciones				0,02     “
TOTAL				0,62 m2./m2.

b) Tipología de edificación y altura máxima.

El Plan Parcial fijara en cada caso la superficie

De parcela mínima, tratamiento de parcela, retranqueo a linderos en su caso, etc.

La altura máxima será la equivalente a 7 m., si bien mediante Estudio de Detalle podrán reconvertirse los volúmenes hasta un máximo de cinco plantas.

2.3.- Condiciones de uso.

Dentro del uso global Industrial correspondiente a estos sectores de S.UR.P., los correspondientes Planes Parciales fijaran los usos pormenorizados de aparcamiento, vivienda, guardería,, comercial y social, deportivo y dotaciones, así como las correspondientes Ordenanzas.

2.4.- Desarrollo.

El desarrollo de estos sectores se llevará a efecto mediante Planes Parciales cuya ejecución en el tiempo forma y modo de gestión se determinan en Planos, Programa de Actuación y Estudio Económico.

3.- USO GLOBAL DOTACIONES.

3.1.- Concepto.

Comprende los terrenos situados en sectores de Suelo Urbanizable programado, clasificados como de uso global Dotaciones con aprovechamiento cero, que pasaran a dominio publico a través del mecanismo del Aprovechamiento Medio, siendo compensados sus propietarios en los sectores 
excedentes que el Programa de Actuación determine.

Las restante áreas de espacios libres públicos y comunitario situadas en el S.U.P. con carácter orientativo y las que sin prefijar con dicho carácter, resulten como consecuencia del desarrollo de los correspondientes planes parciales, serán de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento de acuerdo con la Ley y en las proporciones que fija el Reglamento de Planeamiento.

En aquellos casos en que las dotaciones y viario figuren orientativamente prefijados en Suelo urbanizable, computaran a los efectos previstos en el art. 13-b de la Ley del Suelo, como dotaciones de Plan Parcial. En este caso se encuentra el polideportivo y el área destinada a plaza de toros- auditorio- espectáculos situados en el Cabezo Verde.

3.2.- Intensidad de Uso.-

La intensidad de uso en estos sectores será :

Espacios libres: 				0,01 ,m2. /m2.
Equipamientos Comunitarios:			0,6         “
TOTAL					0,61  m2. /m2.

3.3.- Desarrollo.

El desarrollo de estos sectores se llevara a efecto mediante Planes Especiales cuya ejecución en el tiempo forma y modo de gestión se determinan en el Programa de actuación y Estudio Económico del presente Plan General.

3.4.- Usos.

Todos los correspondientes a la zona - 6 – y el de la Plaza de Toros- Auditorio- Espectáculos orientativamente prefijados.

4.- USO GLOBAL COMUNICACIONES.

4.1.- Concepto.

Corresponde a los sectores de S.UR.P. así clasificados en los planos del presente Plan General, y comprende los terrenos destinados de manera especifica a recibir y albergar las instalaciones y en su caso edificaciones derivadas del transito y movilidad de personas y mercancías.

4.2.- Determinación yUso.

Se distinguen tres sectores:

- C1 - C2 - C3 -

-	El sector C3 destinado al uso de carretera y sobre el cual se podrá autorizar los usos correspondientes a la zona 8 “PROTECCION DE CAUCES Y COMUNICACIONES”.

-	El C2 para uso exclusivo de la variante de la vía férrea MURCIA-GRANADA.

-	El C1 para la nueva Estación de Renfe de Alcantarilla.

4.3.- Desarrollo.

El desarrollo de estos sectores se lavará a efecto mediante Planes Parciales Especiales cuya ejecución en el tiempo y forma y modo de gestión se determinan en los Planos, Programa de Actuación y Estudio Económico.

		MURCIA,   OCTUBRE   1.982

					LOS ARQUITECTOS:

	Vicente Garaulet Casse.-		Joaquín Peñalver Ruiz.-